‹
›

# Soluciones de Alta Ingeniería en Fijaciones y Anclajes

Desde 2010 ofrecemos productos certificados de calidad internacional para el sector construcción con asesoría técnica especializada y respuestas inmediatas.

Ver Productos Solicitar Asesoría
✓

### Certificación Internacional

Productos que cumplen normativas ASTM, AWS y estándares internacionales de calidad

⚡

### Entrega Inmediata

Stock permanente y logística eficiente para respuesta rápida a sus proyectos

🎯

### Asesoría Técnica

Equipo especializado para brindar soluciones personalizadas a cada necesidad

🛡️

### Garantía de Calidad

Respaldo de marcas internacionales reconocidas en el sector industrial

## Sobre FIXANCO

15 años de experiencia en el sector construcción

### Líderes en Fijaciones y Anclajes

FIXANCO S.A.C., desde 2010 está presente en el sector de la construcción, cubriendo eficientemente las necesidades de anclajes y fijaciones en general mediante rápidas respuestas en asistencia técnica, asesoría, entrega y servicio.

Respaldados por reconocidas marcas internacionales con productos de alta calidad que cumplen las normativas internacionales requeridas, certificamos los productos que representamos.

Obtenga con FIXANCO soluciones inmediatas, reales y duraderas con productos de alto valor de ingeniería y a un justo precio.

15+
Años de Experiencia
500+
Proyectos Completados
1000+
Clientes Satisfechos
100%
Productos Certificados
Imagen Nosotros 550x450px

## Nuestros Productos

Soluciones especializadas para cada necesidad

Tornillo Autoperforante 350x250px Popular
Tornillería

### Tornillo Autoperforante Estándar

Tornillo autoperforante de alta resistencia con punta #3 para aplicaciones metal-metal. Ideal para estructuras metálicas y fijación de láminas.

Metal Cabeza Hexagonal Punta #3
Material: Acero al Carbón
Recubrimiento: RUSPERT Anticorrosión
Aplicación: Metal, Estructura
Tornillo Concreto 350x250px Nuevo
Tornillería

### Autoperforante Para Concreto

Tornillo especializado para fijación directa en concreto sin tarugo. Tecnología avanzada de perforación y anclaje.

Concreto Sin Tarugo Alta Resistencia
Material: Acero Templado
Recubrimiento: Zincado RUSPERT
Capacidad: Alta Carga
Conector Nelson Stud 350x250px
Conectores de Corte

### Conector Nelson Stud Importado

Conector tipo Nelson para estructuras compuestas acero-concreto. Soldadura por arco eléctrico (electrofusión).

Importado AWS D1.1 Type B
Acero: ASTM A108 Gr 1010-1020
Norma: AWS D1.1, Type B
Soldadura: Electrofusión
Pernos Estructurales 350x250px
Pernos

### Perno Estructural Hexagonal

Perno de alta resistencia para uniones estructurales críticas. Disponible en diversos grados y acabados.

ASTM A325 Estructural Alta Resistencia
Material: Acero G5, G8, A325
Acabado: Negro, Zincado, Galv.
Tipo: Hexagonal
Barra Roscada 350x250px
Barras Roscadas

### Barra Roscada ASTM A36

Varilla roscada continua para aplicaciones de suspensión y anclaje. Diversas longitudes disponibles.

ASTM A36 Suspensión Versátil
Material: ASTM A36, ANSI B7
Acabado: Negro, Zincado
Diámetros: 1/4" a 1"
Perno Anclaje 350x250px
Pernos de Anclaje

### Perno de Anclaje Tipo "J"

Perno de anclaje embebido en concreto para fijación de columnas y estructuras. Diversos tipos disponibles.

Tipo J Columnas Embebido
Material: SAE 1045, Grado 60
Tipos: Recto, L, J, Curvos
Acabado: Negro, Galvanizado
Perno Expansión 350x250px Certificado
Anclajes Mecánicos

### Perno de Expansión Wedge

Anclaje mecánico de expansión para concreto. Alta capacidad de carga y fácil instalación. Ideal para aplicaciones estructurales.

Concreto Alta Carga Certificado
Material: Acero Zincado
Base: Concreto f'c ≥ 210 kg/cm²
Diámetros: 3/8" a 1"
Taco Expansión 350x250px
Anclajes Mecánicos

### Taco de Expansión Drop-In

Anclaje hembra de expansión interna. Perfecto para aplicaciones donde se requiere cabeza embutida o instalación invisible.

Drop-In Embutido Invisible
Material: Acero Galvanizado
Uso: Interior/Exterior
Instalación: Con herramienta setter
Tarugo Clavo 350x250px
Anclajes Mecánicos

### Tarugo Clavo Galvanizado

Sistema de anclaje rápido tipo clavo con tarugo plástico. Ideal para cargas ligeras y aplicaciones no estructurales.

Rápido Carga Ligera Económico
Clavo: Acero Galvanizado
Tarugo: Nylon de alta densidad
Bases: Concreto, Ladrillo
Anclaje Mariposa 350x250px
Anclajes para Drywall

### Anclaje Mariposa Toggle

Anclaje tipo mariposa para placas de yeso (drywall). Excelente distribución de carga en materiales huecos.

Drywall Toggle Carga Media
Material: Acero Zincado
Aplicación: Drywall, Placa Yeso
Carga: Hasta 30 kg
Tarugo Universal 350x250px Versátil
Anclajes Universales

### Tarugo Universal Multimaterial

Tarugo de nylon con aletas expansibles. Funciona en concreto sólido, ladrillo hueco, drywall y madera.

Universal Multimaterial Práctico
Material: Nylon PA6
Bases: Todas
Colores: Según diámetro
Clavo Disparo 350x250px
Fijación Balística

### Clavo de Disparo + Fulminante

Sistema de fijación balística para concreto y acero. Instalación rápida con pistola de pólvora. Incluye fulminantes.

Disparo Rápido Profesional
Material: Acero Templado
Fulminantes: Calibre según aplicación
Base: Concreto, Acero
Riel Unistrut 350x250px Sistema Completo
Sistemas de Soporte

### Riel Strut Canal

Sistema versátil de canalización y soporte modular. Ideal para tuberías, ductos eléctricos y equipos. Compatible con amplia gama de accesorios.

Modular Versátil Sistema
Material: Acero Galvanizado
Perfiles: Simple, Doble, Especiales
Longitud: 3m, 6m (Personalizable)
Abrazaderas 350x250px
Abrazaderas

### Abrazadera U-Bolt Galvanizada

Abrazadera tipo U con tuercas para fijación de tuberías. Disponible en diversos diámetros y acabados. Alta resistencia a corrosión.

U-Bolt Tuberías Galvanizado
Material: Acero Galvanizado
Diámetros: 1/2" a 12"
Uso: Tuberías, Conductos
Colgadores 350x250px
Colgadores

### Colgador Clevis + Gota

Sistema de suspensión para tuberías con colgador tipo clevis y gota ajustable. Permite movimientos y ajustes en instalación.

Suspensión Ajustable Clevis
Material: Acero Galvanizado
Tipos: Clevis, Gota, Combinado
Capacidad: Según diámetro
Beam Clamp 350x250px
Fijación a Vigas

### Beam Clamp Universal

Abrazadera para fijación directa a vigas de acero sin perforación. Ajustable a diferentes espesores de ala. Instalación rápida.

Vigas Sin Perforación Ajustable
Material: Acero Maleable
Rango: Ala 4" a 16"
Carga: Hasta 2000 lbs
Abrazadera Riel 350x250px
Accesorios para Riel

### Abrazadera para Canal Strut

Abrazadera específica para montaje en riel unistrut. Múltiples diámetros disponibles. Facilita instalación modular.

Strut Modular Rápido
Material: Acero Galvanizado
Compatible: Canal 41x41, 41x21
Montaje: Sin soldadura
Tuerca Resorte 350x250px
Accesorios Strut

### Tuerca Resorte Spring Nut

Tuerca deslizante con resorte para canal strut. Permite ajuste y reposicionamiento sin desmontar el sistema completo.

Spring Ajustable Práctico
Material: Acero Resorte
Rosca: 1/4" a 5/8"
Acabado: Electrozincado

## Nuestras Marcas

Respaldo de marcas internacionales reconocidas

MAMUT

### Mamut

Líder internacional en anclajes y fijaciones de alta tecnología. Productos certificados que cumplen las normativas más exigentes del mercado.

TITÁN

### Titán

Especialistas en sujeciones y herramientas profesionales. Innovación constante en soluciones para el sector construcción e industrial.

SINOARS

### Sinoars Stud Welding

Tecnología avanzada en conectores de corte y sistemas de soldadura por pernos. Soluciones para estructuras compuestas acero-concreto.

## Contáctenos

Estamos aquí para ayudarle con su proyecto

📍

### Dirección

Av. Aviación N° 2512 Of. 201
San Borja, Lima - Perú

📞

### Teléfono

Celular: +51 994 196 179
Horario: Lun - Vie 8:00am - 6:00pm

✉️

### Email

oriol.devoto@fixanco.com
ventas@fixanco.com

Nombre Completo *
Empresa
Correo Electrónico *
Teléfono *
Producto de Interés
Mensaje *